|  |
| --- |
| 攀枝花市建筑节能和绿色建筑发展中心随机抽查工作情况表 |
| 抽查事项名称 | 序号 | 抽查对象 | 抽查人员 | 抽查时间 | 抽查情况 |
| 新型墙体材料及建筑节能现场检查 | 1 | 星瑞时代广场C区4#、5#墙材、屋面、太阳能光热 | 严杰华、孙兆东、徐英雷 | 2020.1.8 | 1.现场：①墙材：现场已隐蔽经破坏性检查多采用空心砖②屋面：现场已隐蔽经破坏性检查采用50mm厚B1级挤塑板；③太阳能：现场太阳能运行正常；2.问题：局部热水管未包裹橡塑保温管监理监督完善  |
| 2 | 华芝·御景城28#、30#楼门窗 | 谢春兰、孙兆东、徐英雷 | 2020.1.9 | 经抽查采用塑钢5+9A+5中空玻璃门窗与设计相符 |
| 3 | 华恒·中央公园7-10#楼墙材、样板间 | 谢春兰、徐英雷、孙兆东、唐宇 | 2020.1.13 | 1.现场主要用空心砖（九鼎），实心砖用于上两下三线，门窗洞口，厨房、厕所下1.8m，电井、风井、电梯井、楼梯间部分，飘窗板部分。2.样板间7#4层，采用水泥发泡板内保温系统。问题：1.局部未施工（内保温），2.未见节能公示牌。要求：监理监督整改。 |
| 4 | 中坝乡中心校宿舍楼门窗 | 谢春兰、孙兆东、徐英雷 | 2020.1.14 | 经抽查采用6+9+6塑钢中空玻璃，与设计相符。 |
| 5 | 仁和务本中小学综合楼门窗 | 严杰华、唐宇、孙兆东 | 2020.1.15 | 经抽查采用塑钢5+9A+5，与设计相符 |
| 6 | 市三医院门诊医技楼太阳能热水系统 | 严杰华、孙兆东、唐宇 | 2020.1.16 | 经抽查现场采用集中式太阳能供热系统，与设计相符 |
| 7 | SOHO领地主楼门窗 | 谢春兰、孙兆东、徐英雷 | 2020.1.19 | 经抽查采用断桥铝合金6+9A+6中空玻璃门窗与设计相符 |
| 8 | 大运天城太阳能光伏 | 李、谢春兰、严杰华、孙兆东 | 2020.3.10 | 资料：见电业局并网通知书。现场：光伏系统正常运行。 |
| 9 | 泰悦居14、15#楼墙材，11-13#居住门窗 | 严杰华、孙兆东、徐英雷 | 2020.3.12 | 现场：①墙材：经破坏性检查主要可见部位采用空心砖；120隔墙、厨卫、电梯间、楼梯间采用实心砖；②门窗：大于6平米采用塑钢5+6+5中空玻璃门窗 |
| 10 | 福田镇中心校幼儿园墙体、屋面、墙材 | 严杰华、徐英雷、孙兆东 | 2020.3.20 | 现场：①墙体采用30mm厚水泥基发泡板②屋面采用80mm厚水泥基发泡板③墙材已隐蔽无法核实；问题：墙体保温锚栓与网格布施工工序错误整改重验 |
| 11 | 普达示范基地一期2013.R5项目1、3#墙体保温 | 谢春兰、孙兆东、徐英雷 | 2020.3.25 | 1.资料：见保温材料在检证明；2.现场：采用水泥发泡板外保温，设置有支托架；3.问题：空调机位部分未施工下次检查 |
| 12 | 仁和区综合档案馆建设工程墙材、墙保、屋面 | 谢春兰、严杰华、孙兆东 | 2020.3.27 | 1.现场：主要使用九鼎建材空心砖、实心砖主要用于下三线上二线、门窗洞口、厕所下120墙、电梯井，2.墙保：采用水泥基发泡板I型30厚与设计相符，3.屋面采用30厚B1挤塑板。要求：注意施工防火。 |
| 13 | 福田镇中心校幼儿园墙体保温重验 | 严杰华、徐英雷、孙兆东 | 2020.3.30 | 现场：锚栓已重新施工，整改到位 |